启动桌面清洁系统后，系统按设定程序初始化并检测各部件驱动状态。当各部件状态正常且水箱水量充足时，喷头向桌面喷洒清洁剂并随刮刷在电机的驱动下清洗桌面，每完成一次清洗，使用超声波传感器检测桌面是否残留杂物，若桌面仍有杂物，则继续清洗，直至超声波传感器检测无杂物，完成清洁。

